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相关需求细则
一、项目基本情况
深圳市第二特殊教育学校为公办特殊教育学校，排水系统、种植区等设施经过长期使用，出现原有排水系统排水不畅，台阶面积过大行动不便等问题，影响校园日常通行、师生户外活动安全。为保障校园环境安全整洁，消除安全隐患，拟实施校园零星维修项目，主要包含新建过道封窗、台阶修缮、多处排水沟新建/改造、种植区改造、校外停车场地面硬化、排水管安装及配套措施等工程内容。本项目通过维修改造，完善校园基础设施，营造安全舒适的校园环境，保障特殊学生在校活动安全。
二、采购内容与具体参数
本项目包含所有施工点的勘测设计、材料供货、加工制作、运输、现场安装、调试、场地复原、建筑垃圾清运、成品保护、验收交付及质保期售后服务等全部工作内容，具体施工点位、规格尺寸、材质工艺等严格按照附件《校园零星维修工程项目需求清单》执行。供应商需结合校园现场实际工况，充分考虑特殊教育校园安全使用场景，所有设施结构、构件、边角处理均需适配特殊学生使用，规避磕碰等安全风险。
三、总体质量要求
（一）产品质量标准：所有进场材料必须为全新合格产品，提供产品合格证、质量检测报告等证明材料，进场后须经校方现场查验确认后方可使用；材料环保达标，无异味，适合校园特殊学生活动环境。
（二）施工要求：严格按照国家现行建筑工程施工规范、本采购需求及清单工艺要求施工。封窗牢固密封、不渗水；台阶石材铺贴平整牢固，边角打磨圆润，无尖锐棱角；排水沟防水严密，排水通畅无渗漏；地面铺装平整，无空鼓开裂；种植区稳固；管道连接严密不漏水。
（三）一致性要求：实际交付安装的设施材质、规格、工艺、性能不得低于采购清单参数要求；若清单标注参考品牌，仅作参考，投标人可选用档次、质量不低于参考品牌的产品参与投标，投标文件中须列明所投产品品牌、详细参数、材质说明。
（四）成品与现场保护：施工期间做好校园原有设施保护，采取围挡、防尘降噪措施；施工垃圾做到日产日清，完工后清理场地，恢复整洁。完工后提交完整竣工资料，含材料合格证、现场施工记录等资料，配合学校完成验收。
四、总体附加要求
（一）安全与合规：所有材料均需符合国家相关安全标准。
（二）沟通与验收：签约后3日内提供详细执行排期表，每项服务提前与我方负责人进行沟通与对接内容，直至最终现场验收确认。
（三）保险与责任：服务公司自行承担工作人员的保险。因服务方原因导致的材料损坏、人员受伤或工期延误，由服务方承担全部责任。
（四）售后保障：
 1.施工完成后，中标单位提交完工资料，向学校申请竣工验收。
2. 验收依据：采购需求、投标文件、合同约定、清单工艺标准及国家现行相关工程规范。
3. 验收内容：核查全部施工项目是否完成，材料规格、施工工艺是否符合要求；外观、使用功能、排水效果是否达标。验收不合格，中标方须限期整改，直至验收合格，由此产生的一切费用由中标单位承担。

五、工期要求
合同签订生效后，在学校指定进场时间开展施工，总工期10日历天（具体进场时间根据学校教学安排协商确定，需避开学生集中活动时段）。因校方原因造成停工的，工期相应顺延。
六、违约条款
（一）若供应商以恶意低价谋取中标后无正当理由拒签合同，招标人有权取消其中标资格；给采购方造成损失的，中标人应依法承担全部赔偿责任。
（二）供应商有下列情形的，采购方有权单方解除合同，中标供应商还应向采购单位支付中标总价20%的违约金，并承担由此给采购方造成的经济损失；
1.拖欠员工工资，经劳动或其他政府部门催告或者通报仍不清偿的；
2.因工作失误被媒体报道，造成严重后果或者恶劣影响的，经查证属实的；
（三）中标供应商在履行合同过程中所造成的全部损失（包括但不限于采购单位、中标供应商或第三人的财产损失以及人身伤亡），由中标供应商承担赔偿及法律责任，采购单位概不负任何责任。
（四）中标供应商不得转包、违法分包本项目，一经发现学校有权终止合同，并追究违约责任。
七、其他
（一）服务期：自合同签订启动直至通过验收。
（二）本项目以人民币为结算单位。
（三）投标报价为含税、含运输、含安装、含调试、含人工、含耗材、含售后、含场地清场一站式包干总价，包含项目所有隐性成本，采购人无需额外支付任何费用。
（四）本项目未明确事宜，由双方在合同签订时协商确定。
附件：
	校园零星维修项目需求清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	工艺做法及材料说明

	1
	过道封窗
	平方米
	7.56
	
	
	1:铝合金90型材，1.4厚度。2:6里中空白璃。3：上面60公分固定玻璃，中间两块平开窗，下面1.5米固定玻璃。4：边框固定两边墙壁及地面，使用膨胀螺丝固定，同色结构胶收尾。

	2
	台阶
	平方米
	3
	
	
	1：拆除原有台阶，地面水泥砂浆找平，多出部分使用相似地砖铺平。2：使用大理石焦面石材整体铺贴，厚度10cm.边角打磨弧形。

	3
	楼道排水沟
	米
	24
	
	
	1.沟截面尺寸:200*200mm (不含
壁厚)
2.垫层、基础材料品种、厚度:2
00mm宽100mm厚C25混凝土
3.盖板材质、规格:500*200高分
子合金排水沟篦子
4.底部及2侧抹灰:水泥净浆抹面
+15厚M10水泥砂浆结合层+干铺
聚酯纤维无纺布一层+3厚聚酯胎
自粘聚合物改性沥青防水卷材+3
厚单组份聚氨酯防水涂膜+10厚M
20水泥砂浆找平

	4
	电梯旁排水沟
	米
	4.5
	
	
	

	5
	食堂门口新排水沟
	米
	3.83
	
	
	

	6
	爱特小镇外围排水沟
	米
	15.5
	
	
	

	7
	爱特小镇入口排水沟
	米
	1.55
	
	
	

	8
	爱特小镇坡道转弯口排水沟
	米
	4.5
	
	
	

	9
	绿植种植区改造
	平方米
	32.64
	
	
	1：清除地面垃圾。2：使用小红转砌墙，厚度10cm ，第一层高度10cm,第二层高度20cm，第三层30cm.水泥砂浆挂网抹灰。3:池子外侧贴大理石。4：中间路面使用2.5cm大理石铺贴。

	10
	校外停车场地面硬化
	平方米
	36.75
	
	
	清理草坪，基础硬化，铺石子，水泥砂浆基础硬化，铺贴大理石地砖，规格同款。

	11
	排水管安装
	米
	30
	
	
	坡路段排水从路桥底下安装排水管引流至排水井，管道使用联塑110PVC管

	12
	措施费
	项
	1
	
	
	垃圾清运，设施保护，人员保险。

	总计
	
	



