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相关需求细则
一、项目基本情况
通过建模、航模、车模等活动，将抽象的科技知识转化为可观察、可操作的实践任务，帮助学生在“认识—模仿—操作—调整—完成”的过程中学习简单的结构、空间、运动和控制知识，提升动手实践能力、专注力、手眼协调能力、空间认知能力、问题解决能力和合作意识。同时，通过分步骤操作、图示提示和教师示范，为不同能力水平的学生提供适切的学习支持，让学生能够在适合自己的任务中参与体验并获得成功感。
深圳市第二特殊教育学校作为面向特殊学生开展文化教育、信息技术教育与综合实践教学的公办特殊教育学校，信息技术教学注重学生生活适应、实践操作和职业发展能力的培养。结合特殊教育学生的年龄特点、认知水平及个体差异，学校拟通过建模、航模、车模等实践性较强的教学材料，为学生提供直观、具体、可操作的科技学习体验。相关材料主要用于信息技术课堂、校本课程、科技社团、创客实践及校园科技活动等教学场景。
二、采购内容与具体参数
本项目采购内容主要包括建模材料、航模材料、车模材料以及与教学实践配套的工具、耗材、安全防护用品等。所有采购物资应满足特殊教育学校课堂教学的实际使用需求，并根据学生能力差异体现分层性和可操作性。所有供货产品必须严格按照附件《信息技术教学教研组教学材料（建模航模车模）采购清单》中序号、物资名称、品牌/材质/规格参数、采购数量进行供货。
（一）建模材料
主要用于开展基础结构搭建、空间造型、简单建筑模型和创意模型制作等活动。材料应便于学生观察、拼装、连接和拆卸，适合开展从简单模仿到自主设计的分层实践任务。
（二）航模材料
主要用于开展飞机结构认识、简单组装、部件识别、飞行原理体验及基础操控等活动。材料应突出直观体验和安全操作，便于教师采用分步骤教学方式进行指导，并支持学生开展基础观察、组装和简单体验。
（三）车模材料
主要用于开展车辆结构认识、模型组装、动力及运动体验、简单调试和操控等实践活动。材料应结构清晰、操作难度适宜，支持学生通过动手操作认识简单的机械结构和运动关系。
（四）配套工具及耗材
根据建模、航模、车模教学需要，配套提供适量的连接件、零部件、替换件、常用工具及消耗性材料。相关工具应便于学生抓握和操作，耗材应满足班级集体教学及重复实践的需要。
三、总体质量要求
1. 产品质量标准：全部货物应为全新合格正品，包装完好，无明显异味及安全隐患；产品应符合相关国家标准、行业标准及安全环保要求。
2. 材料安全要求：涉及塑料、木材、金属、胶类、电池及电子元件等材料，应符合相应安全要求，不得存在明显锋利边缘、易断裂危险部件或其他影响学生安全使用的情况。
3. 结构与性能要求：模型材料应结构合理、配件齐全，连接件匹配度良好；需要拼装、调试或操控的设备应能够正常使用，并提供必要的说明资料。
4. 易损件要求：对于课堂实践中容易损耗或丢失的零部件，应提供必要的备用件或补充材料，以满足班级批量教学需求。
5. 适配教学场景：本项目主要服务特殊教育学校教学使用，产品应适合课堂集体教学、分组实践及个别化操作，不得只适用于专业竞赛或高难度专业训练。
四、商务要求
（一）报价要求
投标报价为含税、含运输、含安装、含售后等一站式包干总价，包含项目所有隐性成本，采购人无需额外支付任何费用。
（二）付款方式
无预付全款验收结算模式。
（三）交付地点
深圳市第二特殊教育学校。
（4） 质保期
货物质保按照产品原厂 / 购买平台公开承诺质保标准执行；货物到货验收时如出现破损、缺件、规格不符、质量瑕疵，供应商须无条件免费更换、补齐，相关费用全部由供应商承担。
（5） 售后服务
    1.供货完成后，若出现产品本身质量问题，供应商须参照产品购买平台售后服务承诺提供对应售后支持，及时响应采购人换货、补件需求。
2.建立有效沟通对接渠道，项目安排专属对接人，采购人在验收、使用过程中遇到货物问题，供应商须及时响应处理；易碎品到货破损，接到采购人通知后须在约定时限内完成补发更换。
3.对于不合格货物，采购人有权要求无条件退换，产生的运输、物料成本全部由中标供应商承担。
五、违约条款
（一）若中标供应商以恶意低价谋取中标后无正当理由拒签合同，招标人有权取消其中标资格；给采购方造成损失的，中标人应依法承担全部赔偿责任。
（二）供应商有下列情形的，采购方有权单方解除合同，中标供应商还应向采购单位支付中标总价20%的违约金，并承担由此给采购方造成的经济损失；
1.拖欠员工工资，经劳动或其他政府部门催告或者通报仍不清偿的；
2.因工作失误被媒体报道，造成严重后果或者恶劣影响的，经查证属实的；
（三）中标供应商在履行合同过程中所造成的全部损失（包括但不限于采购单位、中标供应商或第三人的财产损失以及人身伤亡），由中标供应商承担赔偿及法律责任，采购单位概不负任何责任。
六、其他
（一）服务期：自合同签订启动直至通过验收。
（二）本项目以人民币为结算单位。



附件
	信息技术教学教研组教学材料（建模航模车模）采购

	序号
	名称
	参数（品牌、材质、规格等）
	数量
	单位
	单价
	预算价（元）

	1
	“翼神Ⅱ”橡筋动力扑翼机
	规格：翼展460mm、机长320mm
性能：制作时间20—30分钟，飞行时间最长可达30秒
特点：模仿鸟类飞行原理，可调节爬升角度、飞行半径
拓展：适合中高年龄段开展各类课外科技课程，通过组装可了解曲轴传动原理及航空知识；可开展橡筋动力留空赛；有效提高学生的动手动脑能力
材质：塑胶ABS、碳纤维
动力：橡筋2g
外观：彩色印刷“飞向北京”全国青少年航空航天模型竞赛
	50
	盒
	30
	1500

	2
	“天翼”P1B-0 初级橡筋动力飞机
	规格：翼展490mm，机长490mm
简介：酷炫造型，滑翔性能卓越的橡筋动力飞机。碳纤杆机身，折叠桨叶组件，精准重心调节，制作时间15—20分钟，飞行时间最长可达60秒以上。适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛；有效提高学生的动手动脑能力。
	50
	盒
	35
	1750

	3
	“创新” 美化弹射留空竞时模型飞机
	全轻木模型 包含所有所需配件与器材 制作不需要其他任何工具与配件
	50
	盒
	60
	3000

	4
	“黄鹂”仿真手执模型飞机
	翼展：265mm，机长：295mm，机体直径：30mm，高度仿真与良好飞行性能的完美结合，稍加调试直线飞行距离80米以上，适合普及类航模班开展科技活动。
	50
	盒
	25
	1250

	5
	奔月
	全轻木模型 包含所有所需配件与器材 制作不需要其他任何工具与配件
	50
	盒
	60
	3000

	6
	博海堂 训练版 ABS  四驱车
（闪电精灵）（飙风游侠）（追云战神）（奔雷骑士）随机发
	
	50
	盒
	50
	2500

	7
	博海堂 竞赛版  PC  四驱车
（闪电精灵）（飙风游侠）（追云战神）（奔雷骑士）随机发
	
	50
	盒
	60
	3000

	8
	 比例1:32四驱车传动轨道车，双头轴齿传动四驱，W1底盘、车壳
	
	50
	盒
	60
	3000

	9
	粉色炸弹Pink ：至粉出击  至燃至爆
产品类别：比例1:32四驱传动轨道车
整车构成：W-1底盘、车壳
外观设计理念：可爱与性能结合
设计灵感：粉色炸弹选用了纯粉色打造一款集可爱与性能于一身的迷你四驱车，车身选用经典车身造型，配合W-1底盘，呈现出不一样的粉色四驱。
	[bookmark: _GoBack]
	50
	盒
	60
	3000

	10
	“缤纷童年”涂装木屋模型
	简介：比例1/40，主体材料为环保木材，配专用无毒涂料，制作时首先通过木制拼装黏合完成木屋主体构件部分的组装，然后发挥创意想象，调配各种涂料将木屋做涂装美化。
	10
	盒
	60
	600

	11
	童话方舟地球屋
	
	10
	盒
	100
	1000

	12
	“绿野春天”花园别墅
	简介：比例1:120，底板尺寸为300x210mm，庭院布局类DIY建筑模型，主体建筑材料为ABS树脂，A4尺寸底板、含栅栏、草粉等多种布局用配件，自行设计水系及绿化环境。
	15
	盒
	90
	1350

	13
	“我的建筑梦”创意建筑设计
	简介：比例1:150，创意型建筑模型，主体材料ABS树脂，含主体建筑模型及各类小配件，可自由设计主体建筑及海岸环境，兼具趣味性与观赏性，能有效提升学生的想象力与创造力。
	10
	盒
	120
	1200

	14
	云上羌碉
	
	30
	盒
	100
	3000

	15
	“锦绣江南”古典园林
	简介：比例1:250，主体材料ABS树脂，底板尺寸为300x210mm，以苏州园林为蓝本进行设计的古典园林模型。含各类楼台亭轩及小品，培养对我国古典建筑的了解。
	5
	盒
	90
	450

	16
	写意石桥场景创意
	简介：比例1:30，底板尺寸为300x240mm，含多种形状的仿真砖块，创意石桥类建筑模型。制作重点在于通过绿化、河流的制作体现江南水乡的意境。教学点：桥梁搭建和力学的启蒙教育，树立热爱环境热爱自然的意识。
	10
	盒
	100
	1000

	17
	“城市梦想”区域规划模型
	简介：比例1:600，底板尺寸为450x300mm，主体材料为ABS树脂，区域规划类模型，自行设计一个区域的建筑群及绿化等自然风景点。提升学生的区域布局及创意水平。符合“共筑家园”全国青少年建筑模型竞赛器材要求。
	15
	盒
	100
	1500

	18
	“⽣态雅居”创意住宅模型
	简介：比例1/45，一款可通过布局规划、建材设计，搭建出各种风格住宅的建筑模型。内含各式家具、LED灯等小品配件，可对建筑进行全方位点缀，营造温馨的氛围。可以培养学生的室内设计和建筑布局规划能力，是锻炼学生动手能力，培养创造力的绝佳套材。
	10
	盒
	110
	1100

	19
	“援梦之城”城堡创意设计赛
	简介：比例1:150，创意型建筑模型，主体材料ABS树脂，含主体建筑模型及各类小配件，可自由设计主体建筑及海岸环境，兼趣味性与观赏性，能有效提升学生的想象力与创造力。
	30
	盒
	140
	4200

	20
	体育大厦建筑模型
	模型比例为1:400，主体材质为ABS树脂，高度还原位于上海市南京西路150号的体育大厦，建筑模型主体须手动完成拼装，墙面可按需自行涂色还原，周边环境可创意设计。
	5
	盒
	150
	750

	21
	体育场馆建筑模型
	模型比例为1:1500，主体材质为ABS树脂，高度还原位于上海市徐汇区天钥桥路666号的八万人体育场，建筑模型主体须手动完成拼装，周边环境可创意设计。
	5
	盒
	150
	750

	22
	广州骑楼
	广州骑楼拼装模型是按照1:50的比例微缩还原，成品尺寸为长9cm、宽9cm、高18cm，采用环保木材作为主要制作材料，切面平整、无刺鼻气味。模型精准复刻骑楼“下铺上居”的三段式结构——底层柱廊形成连续人行通道，二楼以上为居住空间，顶层可进行装饰；在动手过程中直观理解骑楼“廊道避风雨、防日晒”的气候适应性设计。这种“标准比例+环保板材+可拆卸构件”的构造。
	20
	盒
	120
	2400

	23
	广州塔
	广州塔拼装模型核心是以32根0.3cm*0.3cm*41cm的木条和环保木材交错编织扭转成总高度为52±1cm收腰的塔身，还原广州塔“小蛮腰”上下椭圆互转、中部纤细的轮廓；底部与顶部以环保木板作圆环平台，中央立杆承接塔尖，整体呈镂空透视效果。木条之间留空形成网格肌理，既减轻重量，也呈现真塔钢结构外骨骼的轻盈感；拼装时可逐层定位、粘接固定，观察结构从平面构件到立体扭转形态的生成过程。这种“细木编织+环保板材底座/环盘+中央定位杆”的构造，让模型兼具展示性与动手性，适合桌面陈设、教学演示和手工体验。
	20
	盒
	150
	3000

	24
	广府民居
	广府民居拼装模型核心特点是成品呈现“主体两层居屋 + 侧厢/廊桥 + 前院天井”的院落组合，整体尺寸为长18cm、宽18cm、高11.5cm，采用环保木材作为主要制作材料。模型以木色构件表现门窗、栏廊与屋架，屋面、院墙及地面拼合，还原广府民居中厅堂、居室、天井、廊道相连的空间层次；在拼装过程中可直观感受岭南建筑通风、纳阳、避雨的生活智慧。环保木材切面平整、气味低，便于学生逐步粘接组装，从平面板件到立体院落，理解“三间两廊”“四水归堂”的空间逻辑。
	20
	盒
	100
	2000

	25
	砖木模型专用胶水
	只
	100
	只
	15
	1500

	26
	建模基础工具
	盒
	15
	盒
	80
	1200

	27
	树
	5cm/棵，四种颜色每种各50
	200
	棵
	5
	1000

	28
	树
	8cm/棵，四种颜色每种各50
	200
	棵
	5
	1000

	29
	树
	10cm/棵，四种颜色每种各50
	200
	棵
	8
	1600

	30
	树
	12cm/棵，四种颜色每种各50
	200
	棵
	10
	2000

	31
	椰子树
	7cm/棵，四种颜色每种各50
	200
	棵
	2
	400

	总计
	55000



